# do not edit this file, it will be overwritten on update

ACTION!="add|change|move|bind", GOTO="mm_cinterion_port_types_end"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1e2d", GOTO="mm_cinterion_port_types"
GOTO="mm_cinterion_port_types_end"

LABEL="mm_cinterion_port_types"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{bInterfaceNumber}=="?*", ENV{.MM_USBIFNUM}="$attr{bInterfaceNumber}"

# PHS8
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0053", ENV{.MM_USBIFNUM}=="01", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_GPS}="1"

# PLS8 port types
#  ttyACM0 (if #0): AT port
#  ttyACM1 (if #2): AT port
#  ttyACM2 (if #4): GPS data port
#  ttyACM3 (if #6): unknown
#  ttyACM4 (if #8): unknown
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0061", ENV{.MM_USBIFNUM}=="00", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_PPP}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0061", ENV{.MM_USBIFNUM}=="02", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_PRIMARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0061", ENV{.MM_USBIFNUM}=="04", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_GPS}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0061", ENV{.MM_USBIFNUM}=="06", ENV{ID_MM_PORT_IGNORE}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0061", ENV{.MM_USBIFNUM}=="08", ENV{ID_MM_PORT_IGNORE}="1"

# PLS62 family non-mbim enumeration uses alternate settings for 2G band management
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005b", ENV{ID_MM_CINTERION_MODEM_FAMILY}="imt"
# PLS62 family non-mbim enumeration
#  ttyACM0 (if #0): AT port
#  ttyACM1 (if #2): AT port
#  ttyACM2 (if #4): can be AT or GNSS in some models
#  ttyACM3 (if #6): AT port (but just ignore)
#  ttyACM4 (if #8): DIAG/QCDM
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005b", ENV{.MM_USBIFNUM}=="00", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_PRIMARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005b", ENV{.MM_USBIFNUM}=="02", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_SECONDARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005b", ENV{.MM_USBIFNUM}=="04", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_GPS}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005b", ENV{.MM_USBIFNUM}=="06", ENV{ID_MM_PORT_IGNORE}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005b", ENV{.MM_USBIFNUM}=="08", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_QCDM}="1"

# PLS62 family mbim enumeration
#  ttyACM0 (if #0): AT port
#  ttyACM1 (if #2): AT port
#  ttyACM2 (if #4): can be AT or GNSS in some models
#  ttyACM3 (if #6): AT port (but just ignore)
#  ttyACM4 (if #8): DIAG/QCDM
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005d", ENV{.MM_USBIFNUM}=="00", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_PRIMARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005d", ENV{.MM_USBIFNUM}=="02", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_SECONDARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005d", ENV{.MM_USBIFNUM}=="04", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_GPS}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005d", ENV{.MM_USBIFNUM}=="06", ENV{ID_MM_PORT_IGNORE}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="005d", ENV{.MM_USBIFNUM}=="08", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_QCDM}="1"

# PLS63
#  ttyACM0 (if #0): AT port
#  ttyACM1 (if #2): AT port
#  ttyACM2 (if #4): GPS data port
#  ttyACM3 (if #6): DIAG/QCDM
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0069", ENV{.MM_USBIFNUM}=="00", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_PRIMARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0069", ENV{.MM_USBIFNUM}=="02", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_SECONDARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0069", ENV{.MM_USBIFNUM}=="04", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_GPS}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="0069", ENV{.MM_USBIFNUM}=="06", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_QCDM}="1"

# PLS83
#  ttyACM0 (if #0): AT port
#  ttyACM1 (if #2): AT port
#  ttyACM2 (if #4): GPS data port
#  ttyACM3 (if #6): DIAG/QCDM
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="006F", ENV{.MM_USBIFNUM}=="00", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_PRIMARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="006F", ENV{.MM_USBIFNUM}=="02", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_AT_SECONDARY}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="006F", ENV{.MM_USBIFNUM}=="04", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_GPS}="1"
ATTRS{idVendor}=="1e2d", ATTRS{idProduct}=="006F", ENV{.MM_USBIFNUM}=="06", SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_MM_PORT_TYPE_QCDM}="1"

LABEL="mm_cinterion_port_types_end"
